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옥수 현대아파트 관리사무소



1. 공사 개요
1) 공 사 명 : 열병합발전기 엔진 정비공사
2) 장 비 현 황 : MDE사 제조 ME3042L 356Kwh 
2. 작업 범위 : 본 시방서에 표기된 "시방"에 따른다.
3. 적 용 범 위
1) 관계법령 또는 별도의 법령에 의한 것 이외에는 모두 본 시방서에 준하여 시공하여야 한다.
2) 시방서에 기재가 없는 사항은 기계설비 표준시방서와 건축설비공사 표준 규격서에 따라 시공한다.
4. 적 용 순 서
1) 본 시방서와 표준규격서의 내용이 서로 상이할 때에는 본 시방서가 우선한다.
2) 시방서에 의한 시공, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우에는 반드시 감독원 에게 서면 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 후에 시공하여야 한다. 공사 도중 시방서에 명기되지 않는 사항 중 의문이 발생할 시는 당 아파트와 협의하여 해결하고 상호의견 일치가 되지 않은 경우에는 기술적인 측면에서 감독원의 해석 및 방법에 따라야 한다.
5. 이 의
6. 감독원
본 시방서에서 감독원이라 함은 공사계약서에 관한 공사 발주자가 지정한 업무분장 상의 관계를 말하며, 감독보조원이라 함은 감독원의 대리 또는 그가 지정한 관계 직원을 말한다.


7. 착 공
계약자는 계약 후 7일 이내에 아래사항을 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.
1) 착 공 계
2) 공정계획서
3) 기타 감독이 요구하는 자료 등
8. 기기 및 재료
1) 모든 기기 및 재료(부속품 포함)는 열병합발전기 제조사의 규격품과 국내산 장비류는 KS규격의 신품을 사용하여야 하며, KS규격 생산품이 아닌 경우에는 국산 최상품을 사용하여야 한다.
2) 정비 부품은 당 아파트 정비업체 및 열병합발전기 담당자가 검수하여 합격한 부품을 공사에 사용하여야 한다.
3) 검사에 불합격한 기자재는 즉시 건물(현장)외부로 반출하여야 하고, 부득이한 경우에는 그 사유서 및 반출계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
4) 현장(기계실)내에서 발생하는 각종 교체 부품은 감독원이 지정하는 장소에 정리 정돈하여 관리하고 불필요하다고 인정되는 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.
5) 기존에 설치되어 있는 부품을 교환할 경우 기존부품과 동일제품을 사용하되, 구입이 불가능한 경우 감독관의 승인을 받은 후 사용할 수 있다.
9. 시 공 기준
1) 시공자는 열병합발전기 장비 본래의 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 시스템에 대한 이해도가 높은 10년 이상의 유 경험자 이어야 하며.
2) 시공자는 열병합발전기 제조사 MDE 사 장비의 시공 및 A/S 경험이 풍부한자로 동일 방식의 장비에 대한 시공 관리 경험이 10년 이상 자를 현장에 상주시켜야 한다.
3) 열병합발전기 정비 공사는 일체 현장에서 진행되어야 하며 부득이 할 경우 감독원에게 사유서를 제출하고 허가를 득한 후 외부 반출 작업이 가능하다
10. 안전사고 방지
1) 모든 작업자는 해당 작업 장소를 사전에 확인하여 안전사고에 철저히 준비하여 작업에 임해야 하며, 안전사고로 인하여 아파트측에 피해가 발생할 시 보상하여야 한다.
2) 작업자는 작업 전 주위의 위험요소를 충분히 파악, 검토한 후 작업에 임한다.
3) 작업 중 재해가 발생되지 않도록 각종 안전장구를 착용하며, 필요 시에는 보호시설 및 위험 표지판을 설치한다.
11. 사고 및 재해책임
1) 기기 보수 중 안전사고 및 재해가 발생한 경우 또는 긴급을 요하는 경우에는 신속히 조치하고 그 경위를 감독원에게 보고한다.
2) 시공자는 기기점검이나 작업 중 부주의 또는 과실로 인한 기기의 손상에 대하여 배상 및 원상복구를 하여야 한다. 시공자의 책임으로 발생되는 각종사고 및 재해에 대하여 민.형사상의 모든 책임을 진다.
12. 비밀누설 금지
시공자는 유지보수와 관련하여 취득한 일체의 사실을 외부에 누설하여서는 안되며, 누설에 따른 각종 민형사상의 모든 책임을 진다.


13. 계약 해지
다음의 경우 발주처는 본 계약을 일방적으로 해지 할 수 있다.
1) 시공자가 본 계약을 위반하여 계약기간 동안 3회 이상 지적을 받을 경우
2) 시공자가 보수정비 태만으로 발주처의 업무수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
3) 부품 검수 시 불합격한 부품이 입고될 경우
14. 하자보수보증 및 A/S
1) 하자보수보증기간은 정비공사가 완료된 후 준공검사일로부터 2년으로 한다
2) 하자보수보증기간 내에 발생한 고장에 대해서는 부품 결함. 시공 상 결함이라고 인정될 경우에는 무상 수리한다.
3) 단, 다음의 경우에는 그러하지 아니한다.
① 화재 또는 천재지변에 의한 경우
② 사용 및 취급상 명백히 아파트측의 과실에 의한 경우
③ 보증기간 내 다른 곳에 전매한 경우
15. 폐기물(폐자재)의 처리
1) 시공자는 정비공사 과정에서 발생되는 폐기물을 관련법에 위반되지 않도록 자체 처리하여야 한다.
2) 정비공사 과정에서 발생하는 폐자재는 준공검사 후 시공자가 반출하여 처리한다. 


16. 준공 및 시운전
1) 시공자는 열병합발전기 정비공사 완료 후 다음의 준공도서를 제출하여야 한다.
① 준공계
② 하자보수이행보증증권
③ 정비공사 완료보고서 (정비공사 전 과정이 포함된 사진첩 등..)
2) 시공자는 준공검사 시 교체된 폐자재(부품)는 주요부품 교체내역서상의 순서대로 정리하여 교체여부를 확인받아야 한다.
    3) 시공자는 아래 17)열병합발전기 작업 범위에서 규정한 부품을 모두 견적하고 
작업을 실시한다.  또한, 작업 중 교체되지 아니한 부품은 공사금액에서 제외하며 
추가 공사가 필요하면 당 아파트 책임자에게 서면 보고하고 추가 견적서를 제출하여 
승인을 득한 후 공사한다.


17.  열병합발전기 정비공사 작업 범위
	
	
열병합발전기 ENGINE OVERHAUL 부품 내역서

	

	순번
	품          명
	규격
	단위
	 수량 
	비고

	
	
	
	
	
	
	

	1
	실린더 라이너 세트
	93.21167-0040
	개
	12
	　
	

	2
	Piston 셋트
	93.21014-0053
	개
	12
	　
	

	3
	케넥팅 로드 베아링(상 하)
	93.21169-7303/02
	개
	12
	　
	

	4
	케넥팅 로드 볼트
	93.21194-0008
	개
	24
	　
	

	5
	메인 베어링(상, 하)
	51.01110-6528
	개
	6
	　
	

	6
	스러스트 베어링(상,하)
	51.01114-6085
	개
	1
	　
	

	7
	실린더 헤드
	50.03100-6001
	개
	12
	　
	

	8
	실린더 헤드 가스켓
	93.21687-0009
	개
	12
	　
	

	9
	실린더 헤드 볼트(대)
	93.21694-0002
	개
	24
	　
	

	10
	실린더 헤드 볼트(중)
	93.21694-0003
	개
	36
	　
	

	11
	실린더 헤드 볼트(소)
	93.21694-0004
	개
	12
	　
	

	12
	배기 매니폴드 가스켓
	93.25287-7001
	개
	12
	　
	

	13
	급기 매니폴드 가스켓
	93.21287-0194
	개
	12
	　
	

	14
	엔진오일 저장 탱크 가스켓
	93.21287-0210
	개
	1
	　
	

	15
	인터쿨러 세관
	　
	식
	1
	　
	

	16
	배기가스 열교환기 세관
	　
	식
	1
	　
	

	17
	냉각수 열교환기 세관
	　
	식
	1
	　
	

	18
	멀티피스 오링
	　
	개
	16
	　
	

	19
	배기관 연결 스리브
	　
	식
	2
	　
	

	20
	엔진 커플링
	　
	개
	1
	　
	

	21
	발전 동체 베아링 교체 
및 정비
	　
	개
	1
	　
	

	
	
	
	
	
	
	


1) 부품 내역서
2) 상기 부품의 교체공사를 공사 완료 예정일 이내(발주 후 2개월 이내)에 실시한다.
