매립형 메쉬 파라솔 제작 및 설치 사업자 선정 입찰공고
시티오씨엘 1단지 공용 휴게공간에 매립형 메쉬 파라솔 8개를 제작·설치할 사업자를 다음과 같이 선정합니다.
1. 단지 및 사업개요
가. 단지명 : 시티오씨엘 1단지
나. 소재지 : 인천광역시 미추홀구 학익로 116
다. 사업명 : 매립형 메쉬 파라솔 제작 및 설치
라. 범위 : 옥외용 팔각형 메쉬 파라솔 8개 공급, 운송, 기초·매립 고정장치 시공, 설치, 포장 복구, 폐기물 처리, 검수 및 하자보수
마. 규격 : 펼친 상태의 가로·세로 최대 외곽치수 각 5m 이상, HDPE 메쉬 또는 동등 이상의 옥외용 메쉬 원단, 바닥 매립형 기초·고정 방식. 이동식 받침대 및 바닥 표면 플레이트만으로 고정하는 방식 제외.
바. 설치 위치 : 단지 외부 휴게공간 8개소. 구체적 위치는 현장 열람 도면과 현장조사로 확인하며 계약 전 위치별 매립 가능성 및 설치 계획을 최종 확인합니다.
사. 계약기간 : 계약 체결일부터 45일 이내 설치 및 검수 완료. 제품 보증 및 시공 하자보수 기간은 검수 완료일부터 1년 이상.
2. 입찰의 종류와 낙찰방법
가. 입찰 종류 : 일반경쟁입찰, 전자입찰
나. 낙찰 방법 : 최저낙찰제. 국토교통부 고시 제2024-196호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제7조에 따라 유효한 입찰자 중 최저가격으로 입찰한 사업자를 낙찰자로 선정합니다. 최저가격으로 입찰한 사업자가 2인 이상인 경우에는 추첨으로 낙찰자를 결정합니다.
다. 참가 자격 : 선정지침 제26조의 참가 자격 제한에 해당하지 않고 공고한 제품을 납품·설치할 수 있는 사업자. 업무실적은 참가 자격으로 제한하지 않습니다.
3. 입찰 일정 및 서류 제출
가. 공고일 : 2026년 10월 01일(목)
나. 서류 제출 마감 : 2026년 10월 16일(금) 17:00
다. 개찰 : 2026년 10월 21일(수) 19:00 이후, 시티오씨엘 1단지 비즈니스 라운지
라. 제출 방법 : 입찰가격은 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 전자입력하고, 입찰서 및 모든 제출서류는 제출 마감까지 해당 시스템에 등록합니다.
※ 현장설명회는 별도로 개최하지 않습니다. 참가업체는 견적 전에 관리사무소와 협의하여 설치 장소 및 지중 매설물을 확인할 수 있습니다.
4. 참가 자격 및 제출서류
가. ‘주택관리업자 및 사업자 선정지침’ 제26조에 따른 참가자격 제한에 해당하지 않고 공고한 제품의 납품·설치가 가능한 사업자.
나. 입찰서(고시 별지 제1호 서식), 산출내역서, 입찰금액의 5% 이상에 해당하는 입찰보증금 납부 증빙 또는 보증보험증권·공제증권. 고시상 납부 면제 대상인 경우에는 그 규정을 적용합니다.
다. 사업자등록증 사본, 법인등기사항증명서, 개인은 주민등록등본, 해당 사업 수행에 법령상 인허가·등록이 필요한 경우 그 증명서, 국세·지방세 납세증명서, 인감증명서 및 사용인감계·위임장(해당 시).
라. 입찰공고일 전일 기준 최근 6개월간 공정거래위원회로부터 입찰담합으로 과징금 처분을 받은 사실 유무 확인서 1부.
마. 제품 사양서, 메쉬 원단의 재질·성능 증빙, 기초·고정 구조 상세도 및 현장별 설치계획서, 하자보수 및 유지관리 계획서. 별첨 시방서의 요구사항을 확인할 수 있도록 제출합니다.
5. 시공, 계약 및 검수
가. 입찰가격은 부가가치세를 제외한 8개소 제작·운송·기초시공·설치·복구·폐기물 처리 등 일체의 비용을 포함한 총액으로 한다. 설치 위치·수량 변경 또는 지중 장애물 발견 시 일방적으로 추가비용을 청구하거나 시공하지 않으며 범위와 금액을 사전에 서면 합의합니다.
나. 낙찰자는 계약 체결 시 선정지침에 따른 계약보증금을 납부하며 계약과 착공 전에 현장별 기초·매립 및 방수·배관 보호 계획을 확정합니다.
다. 낙찰 후 제안 제품·주요 자재를 발주자의 사전 서면 승인 없이 변경할 수 없습니다. 설치 후 고정 상태, 작동, 보행 안전, 포장 복구 등을 검수하고 부적합 사항은 업체 비용으로 시정합니다.
6. 입찰 무효 및 기타
가. 입찰 무효는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 별표 3 등 관계 규정에 따르며, 무효 사유는 해당 업체에 전화·문자·팩스 또는 전자우편으로 알립니다.
나. 참가업체는 공고문 및 별첨 시방서를 숙지하여야 합니다. 공고 조건을 변경할 때에는 모든 참가업체에 동일하게 정정 공고하고 필요한 공고기간을 확보합니다.
다. 문의 : 시티오씨엘 1단지 관리사무소 032-868-9509


2026년 10월 01일
㈜신화피엠씨 대표이사의 대리인
시티오씨엘 1단지 관리사무소장(직인생략)


파라솔 규격 및 설치 시방서


1. 제품 규격
가. 수량 및 형태
매립형 옥외용 팔각형 메쉬 파라솔 8개.
나. 펼친 크기
펼친 상태에서 서로 직교하는 가로 및 세로 방향의 최대 외곽치수는 각각 5m 이상이어야 합니다. 업체는 치수를 표시한 제품 도면을 제출하여야 합니다.
다. 원단
고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 메쉬 원단 또는 동등 이상의 옥외용 메쉬 원단을 사용합니다.
자외선 차단율은 90% 이상이어야 하며, 제안 원단에 적용되는 시험성적서 등 객관적인 증빙자료를 제출하여야 합니다.
메쉬 원단의 투수 특성을 고려하여 별도의 방수 성능은 요구하지 않습니다.
라. 색상
업체는 공급 가능한 색상 견본을 제출하며, 발주자는 제안된 색상 중에서 선택합니다.
마. 프레임 및 기둥
전체 높이는 3.75m 이상으로 합니다.
중심 기둥은 65A 수준 또는 구조적으로 동등 이상의 제품으로 하며, 업체는 실제 외경·두께·재질을 표시한 사양서와 구조적 안정성 자료를 제출하여야 합니다.
바. 원단의 기타 성능
원단의 중량, 인장강도 및 인열강도는 시험방법과 단위를 표시한 제품자료를 제출합니다. 본 공고에서 별도의 최소 수치를 정하지 않은 항목은 업체 간 우열을 평가하는 기준으로 적용하지 않습니다.
계약 및 검수 시에는 낙찰자가 제출하여 계약에 반영된 사양을 기준으로 확인합니다.
사. 기초 및 고정 방식
설치 위치별 지반, 포장, 지중 시설물 및 방수층 여건에 적합한 매립형 기초·고정 방식을 적용합니다.
이동식 받침대 또는 바닥 표면 플레이트만으로 고정하는 방식은 인정하지 않습니다.
기초 규격, 배근, 앵커 및 고정 방식은 현장별 구조 검토에 근거하여 제안하여야 합니다.
2. 착공 전 확인
가. 설치 위치 도면을 기준으로 8개소의 위치와 설치 가능 여부를 확인합니다.
나. 보행 동선, 파라솔 개폐 공간, 주변 시설물과의 간섭 및 작업 공간을 확인합니다.
다. 확인 가능한 지중 배관·전선 및 방수층 현황을 조사하고, 굴착 전 발주자와 보호 방법을 협의합니다.
라. 설치 위치별 기초·고정 상세도, 공정표, 안전관리계획 및 복구계획을 제출합니다.
마. 제품의 안전한 사용 조건, 사용 가능한 풍속 및 강풍 시 접거나 사용을 중지하여야 하는 기준을 제품자료에 명시합니다.
3. 시공
가. 기초의 크기, 깊이, 배근, 앵커 및 콘크리트 강도는 현장 조사와 구조 검토 결과에 따라 정합니다.
나. 콘크리트 타설 후 필요한 양생 기간을 확보한 뒤 파라솔을 설치합니다.
다. 시공 중 보행 통제, 안전 표지 및 작업구역 보호조치를 실시합니다.
라. 업체의 귀책으로 지중 시설물, 방수층 또는 주변 시설물을 손상한 경우에는 업체 비용으로 원상복구합니다.
마. 시공 완료면은 주변 포장과 조화를 이루도록 복구하며, 물고임이나 배수 장애가 발생하지 않도록 마감합니다.
바. 고정장치 및 마감 부위는 보행자의 걸림·충돌 등 안전사고를 유발하지 않도록 시공합니다.
4. 준공 및 검수
가. 낙찰자가 제출한 제품 사양 및 계약 내용과 일치하는지 확인합니다.
나. 파라솔의 크기, 수량, 원단, 프레임 및 기둥 사양을 확인합니다.
다. 기초 및 고정 상태, 개폐 작동, 주변 시설물과의 간섭 및 보행 안전을 확인합니다.
라. 포장 복구와 배수 상태를 확인합니다.
마. 부적합 사항은 업체 비용으로 보완한 후 재검수를 받습니다.
5. 준공 제출자료
가. 최종 제품 사양서 및 사용 원단의 성능 증빙자료
나. 설치 위치별 기초 및 매립 시공 사진
다. 최종 기초·고정 구조 도면
라. 사용 및 유지관리 설명서
마. 강풍 등 기상 상황에 따른 사용 제한 및 안전관리 안내
바. 제품 보증서와 하자보수 연락처
사. 관계 법령 및 계약에 따라 요구되는 하자보수보증서
6. 하자보수 및 유지관리
가. 검수 완료일부터 1년 이상 제품 및 시공 하자에 대한 보수 책임을 부담하되, 관계 법령에서 더 긴 기간을 정한 경우에는 그 기간을 적용합니다.
나. 업체는 하자접수 연락처, 현장 방문 및 보수 일정, 교체부품 공급계획을 제출합니다.
다. 하자 발생 시 발주자와 보수 일정을 협의하여 조치하며, 안전상 위험이 있는 경우에는 우선적인 사용 제한 및 안전조치를 실시합니다.
